VEGA MIX

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон работы | 20 метров |
| Диапазон работы с приемником | более 50 метров |
| Точность построения линии | ±2 мм / 10 м |
| Диапазон самовыравнивания | 4° |
| Угол развертки | 200° по горизонтали  130° по вертикали |
| Защита | IP54 |
| Тип лазера | 635 нм, класс II |
| Элементы питания | 4 AA x 1.5 В |
| Крепление на штатив | 1/4", 5/8" |
| Рабочая температура | от -10 °C до + 50 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до + 60 °C |
| Размеры и вес | Высота: 118 мм  Ширина: 130 мм  Глубина: 75 мм  Вес: 370 г |

**Комплектация**

* Лазерный нивелир
* Комплект батарей
* Мишень
* Универсальное магнитное крепление
* Чехол
* Инструкция на русском языке